NodeMCU-CH340模块wifi指令

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指令** | **功能** | **返回** |
| AP=ssid=pwd | 连接路由器。  ssid 路由器账号；  pwd路由器密码。 | 1. ap-wait 连接中；  2. ap-success 连接成功；  3. ap-failure连接失败。 |
| P2P=nodemcu=address=port | 使用P2P云服务  address 云地址；  port 云端口 | 1. p2p-connected 连接成功； 2. p2p-disconnected 连接失败 |
| ST0=uartData | AP热点连接方式下，直接向串口发送数据 | OK |
| ST1 | 获取路由器的连接状态 | ssid/5 表示成功 |
| ST2 | 获取周围可选的路由器账号 |  |
| ST3 | 获取连接路由器之后的IP地址 |  |
| ST4 | 返回主板名称 |  |